

实验三-2：虚拟仿真如下












LT=1；BI=0；LE=X时，消隐。BI=0时，七段数码管不发光。




LT=0；BI=X；LE=X时，全亮。检查七段数码管是否正常工作。



LT=1；BI=1；LE=0时，0-9显示，BI开始工作。

如左图的其他情况下均是不输出。



组装的编码解码器如上图。